Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУД” Могочинский филиал 
Таблица 1
	[bookmark: table1]Наименование
	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах

	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

	
	
	класс 1
	класс 2
	класс 3
	класс 4

	
	всего
	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда
	
	
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	[bookmark: pos1]Рабочие места (ед.)
	42
	42
	0
	7
	18
	17
	0
	0
	0

	[bookmark: pos2]Работники, занятые на рабочих местах (чел.)
	42
	42
	0
	7
	18
	17
	0
	0
	0

	[bookmark: pos3]из них женщин
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: pos4]из них лиц в возрасте до 18 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: pos5]из них инвалидов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 2
	Индивидуальный номер рабочего места
	Профессия/должность/специальность работника
	Классы (подклассы) условий труда
	Итоговый класс (подкласс) условий труда
	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ
	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)
	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)
	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)
	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)
	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)
	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) 

	
	
	Химический фактор
	Биологический фактор
	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
	Шум
	Инфразвук
	Ультразвук воздушный
	Вибрация общая
	Вибрация локальная
	Неионизирующие излучения
	Ионизирующие излучения
	Параметры микроклимата
	Параметры световой среды
	Тяжесть трудового процесса
	Напряженность трудового процесса
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	01. Отдел главного механика

	02701285
	Машинист укладчика асфальтобетона передвижного (Vogele 1900 5584 РС)
	3.1
	-
	2
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	012521/4
	Машинист укладчика асфальтобетона передвижного (Vogele 1900 1573 РС)
	3.1
	-
	2
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	00101094
	Машинист экскаватора (CAT 329 DL 21-50 РС)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	022521/4
	Машинист экскаватора (SUNWARD SWE60E 0865 АН)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	032521/4
	Машинист бульдозера (CAT D9R 8532 АН)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	00201094
	Машинист автогрейдера (SEM922 6545 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	042521/4
	Водитель погрузчика (DISD SD 8634 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	00501094
	Водитель погрузчика (Bobcat S770 98-02 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	052521/4
	Водитель погрузчика (Bobcat S770 48-26 АА)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	062521/4
	Водитель погрузчика (САТ 262Н 10-13 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	00601094
	Водитель погрузчика (MANITOU MI-X50D 95-24 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	072521/4
	Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XD-143 73-91 АМ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	082521/4
	Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XS-183 07-75 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	02501094
	Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XS-183 98-18 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	092521/4
	Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (HAMM GRW 9 92-70 АА)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	00801094А
	Тракторист (Беларус МТЗ 82.1 2648 АК)
	2
	-
	3.1
	2
	2
	-
	3.2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	00701094А (00801094А)
	Тракторист (Беларус МТЗ 82.1 9261 АЕ)
	2
	-
	3.1
	2
	2
	-
	3.2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	01601094А
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6520 Т 259 ВЕ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	01701094А (01601094А)
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6520 Т 237 ВЕ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02604086А (01601094А)
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6520 Т 242 ВЕ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02301094А
	Водитель автомобиля (Volvo FM-TRUCK 8/4 А 007 ЕВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02401094А (02301094А)
	Водитель автомобиля (Volvo FM-TRUCK 8/4 А 412 ЕВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02101094
	Водитель автомобиля (НЕФАЗ-66062-2213-46 В 548 ВА)
	3.1
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	02201094
	Водитель автомобиля (Scania P114 У 842 УС)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	01901094
	Водитель автомобиля (КамАЗ 65116-62 Р 454 МХ0
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	102521/4
	Водитель автомобиля (SHACMAN 4665-24 У 194 КХ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	112521/4
	Водитель автомобиля (КамАЗ 65115 (ДМК-70) М 823 ХС)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	122521/4А
	Водитель автомобиля (КДМ КамАЗ (АДУ-10.0) Х 748 МР)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	132521/4А (122521/4А)
	Водитель автомобиля (КДМ КамАЗ (АДУ-10.0) Х 625 МР)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	142521/4
	Водитель автомобиля (КамАЗ поливомоечная (ДМК-50) О 030 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	152521/4
	Водитель автомобиля (ПАЗ -32053 Н 350 ВХ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	162521/4
	Водитель автомобиля (ПАЗ -32053 Н 757 ВА)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	01201094
	Водитель автомобиля (КамАЗ Нефаз 4208-1113.24 В 619 ВА)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	172521/4
	Водитель автомобиля (Renault Duster P 888 СУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	182521/4
	Водитель автомобиля (Toyota Land Cruiser Prado Е 333 МТ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	192521/4
	Водитель автомобиля (Renault Logan Х 825 ВР)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	202521/4
	Водитель автомобиля (УАЗ 390945 С 697 СХ 138)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	212521/4
	Водитель автомобиля (УАЗ PICKUP Т 989 МХ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	222521/4
	Механик линейный
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02601094
	Механик
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02. Участок асфальтобетонного завода и дробильно-сортировочного комплекса

	00902086
	Мастер
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	03. Отдел энергетики

	232521/4
	Энергетик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет



Дата составления: 25.05.2026 


Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУД” Могочинский филиал  

	Наименование структурного подразделения, рабочего места
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Срок выполнения
	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
	Отметка о выполнении

	01. Отдел главного механика

	02701285. Машинист укладчика асфальтобетона передвижного (Vogele 1900 5584 РС)
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Выявление источника повышенной вибрации. Снижение времени воздействия вибрации 
	
	
	

	
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	012521/4. Машинист укладчика асфальтобетона передвижного (Vogele 1900 1573 РС)
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Выявление источника повышенной вибрации. Снижение времени воздействия вибрации 
	
	
	

	00101094. Машинист экскаватора (CAT 329 DL 21-50 РС)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	022521/4. Машинист экскаватора (SUNWARD SWE60E 0865 АН)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	032521/4. Машинист бульдозера (CAT D9R 8532 АН)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	00201094. Машинист автогрейдера (SEM922 6545 АВ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	042521/4. Водитель погрузчика (DISD SD 8634 АВ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	00501094. Водитель погрузчика (Bobcat S770 98-02 АВ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	052521/4. Водитель погрузчика (Bobcat S770 48-26 АА)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	062521/4. Водитель погрузчика (САТ 262Н 10-13 АВ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	00601094. Водитель погрузчика (MANITOU MI-X50D 95-24 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	072521/4. Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XD-143 73-91 АМ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	082521/4. Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XS-183 07-75 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	02501094. Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XS-183 98-18 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	092521/4. Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (HAMM GRW 9 92-70 АА)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	00801094А. Тракторист (Беларус МТЗ 82.1 2648 АК)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	01601094А. Водитель автомобиля (КамАЗ 6520 Т 259 ВЕ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	02301094А. Водитель автомобиля (Volvo FM-TRUCK 8/4 А 007 ЕВ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	02101094. Водитель автомобиля (НЕФАЗ-66062-2213-46 В 548 ВА)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	02201094. Водитель автомобиля (Scania P114 У 842 УС)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	01901094. Водитель автомобиля (КамАЗ 65116-62 Р 454 МХ0
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	102521/4. Водитель автомобиля (SHACMAN 4665-24 У 194 КХ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	112521/4. Водитель автомобиля (КамАЗ 65115 (ДМК-70) М 823 ХС)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	122521/4А. Водитель автомобиля (КДМ КамАЗ (АДУ-10.0) Х 748 МР)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	142521/4. Водитель автомобиля (КамАЗ поливомоечная (ДМК-50) О 030 ЕУ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	152521/4. Водитель автомобиля (ПАЗ -32053 Н 350 ВХ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	162521/4. Водитель автомобиля (ПАЗ -32053 Н 757 ВА)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	01201094. Водитель автомобиля (КамАЗ Нефаз 4208-1113.24 В 619 ВА)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	172521/4. Водитель автомобиля (Renault Duster P 888 СУ)
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	182521/4. Водитель автомобиля (Toyota Land Cruiser Prado Е 333 МТ)
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	192521/4. Водитель автомобиля (Renault Logan Х 825 ВР)
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	202521/4. Водитель автомобиля (УАЗ 390945 С 697 СХ 138)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	212521/4. Водитель автомобиля (УАЗ PICKUP Т 989 МХ)
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	222521/4. Механик линейный
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	02601094. Механик
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	02. Участок асфальтобетонного завода и дробильно-сортировочного комплекса

	00902086. Мастер
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	03. Отдел энергетики

	232521/4. Энергетик
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	



Дата составления: 25.05.2026 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУД” Тулунский филиал 
Таблица 1
	Наименование
	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах

	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

	
	
	класс 1
	класс 2
	класс 3
	класс 4

	
	всего
	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда
	
	
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Рабочие места (ед.)
	165
	165
	0
	35
	67
	63
	0
	0
	0

	Работники, занятые на рабочих местах (чел.)
	248
	248
	0
	43
	94
	111
	0
	0
	0

	из них женщин
	27
	27
	0
	14
	13
	0
	0
	0
	0

	из них лиц в возрасте до 18 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них инвалидов
	2
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0



Таблица 2
	Индивидуальный номер рабочего места
	Профессия/должность/специальность работника
	Классы (подклассы) условий труда
	Итоговый класс (подкласс) условий труда
	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ
	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)
	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)
	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)
	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)
	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)
	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) 

	
	
	Химический фактор
	Биологический фактор
	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
	Шум
	Инфразвук
	Ультразвук воздушный
	Вибрация общая
	Вибрация локальная
	Неионизирующие излучения
	Ионизирующие излучения
	Параметры микроклимата
	Параметры световой среды
	Тяжесть трудового процесса
	Напряженность трудового процесса
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	01. Руководство

	001/2521
	Директор
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	002/2521
	Заместитель директора по производству
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	003/2521
	Заместитель директора по строительству мостов
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	004/2521
	Главный инженер
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	005/2521
	Заместитель главного инженера по строительству мостов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02. Производственно-технический отдел

	006/2521
	Начальник отдела
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	007/2521
	Заместитель начальника отдела
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	008/2521
	Главный специалист
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	03. Отдел кадров

	009/2521
	Начальник отдела
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	010/2521
	Специалист по кадрам
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	04. Бухгалтерия

	011/2521
	Старший бухгалтер
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	012/2521
	Старший бухгалтер материальной группы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	05. Отдел главного механика

	013/2521
	Главный механик
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	014/2521
	Заместитель главного механика
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	015/2521
	Старший механик
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	016/2521
	Механик
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	017/2521
	Старший диспетчер
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	018/2521
	Экспедитор по перевозке грузов
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	019/2521
	Машинист экскаватора (DOOSAN DX 520 LCA-K КБУРГ, 9815 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	020/2521А
	Машинист экскаватора (DOOSAN DX 340 LCA-K, 7651 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	021/2521А (020/2521А)
	Машинист экскаватора (DOOSAN DX 340 LCA-K, 9929 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	022/2521А
	Машинист экскаватора (DOOSAN DX 340 LCA-K, 0057 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	023/2521А (022/2521А)
	Машинист экскаватора (DOOSAN DX 340 LCA-K, 8791 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	024/2521
	Машинист экскаватора (DOOSAN DX 340 LCA-K, 6873 РМ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	025/2521
	Машинист экскаватора (XCMG XE210WD, 0835 АМ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	026/2521
	Машинист экскаватора (DOOSAN DX 210 WA, 9928 АВ )
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	027/2521
	Машинист бульдозера (CAT D9R, 0108 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	028/2521А
	Машинист бульдозера (CAT D6R, 0377 РР)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	029/2521А (028/2521А)
	Машинист бульдозера (CAT D6R, 8988 РС)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	030/2521
	Машинист бульдозера (Komatsu D85 ESS-2A, 2604 АB)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	031/2521
	Машинист бульдозера (Komatsu D85 ESS-2A, 8792 АE)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	032/2521
	Машинист бульдозера (SHANTUI SD22, 2827 АB)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	033/2521
	Машинист автогрейдера (Volvo G946, 6872 РМ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	034/2521
	Машинист автогрейдера (А-98 М 3.1, 8085 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	035/2521А
	Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XS-183, 0207 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	036/2521А (035/2521А)
	Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XS-183 S, 9820 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	037/2521А
	Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XS-183, 5963 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	038/2521А (037/2521А)
	Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XS-183, 5962 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	039/2521
	Водитель погрузчика (DOOSAN DISD SD200, 9528 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	040/2521
	Водитель погрузчика (DSID SD300, 1136 АМ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	041/2521
	Водитель погрузчика (DSID SD300, 9581 АМ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	042/2521
	Водитель погрузчика (DSID SD380, 1137 АМ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	043/2521
	Водитель погрузчика (CAT 262, 8558 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	044/2521А
	Водитель погрузчика (CAT 428 F2, 6544 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	045/2521А (044/2521А)
	Водитель погрузчика (CAT 428 F2, 6543 АВ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	046/2521
	Водитель погрузчика (CAT 426 F2, 0357 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	047/2521
	Водитель погрузчика (CASE 570ST, 9259 АЕ)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	048/2521
	Водитель погрузчика (CAT 962 H, 2149 РС)
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	049/2521А
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6520, А 224 ВК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	050/2521А (049/2521А)
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6520, Т 266 ВЕ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	051/2521А (049/2521А)
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6520, Т 279 ВЕ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	052/2521А
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6520, А 463 ВК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	053/2521А (052/2521А)
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6520, А 624 ВК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	054/2521А (052/2521А)
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6520, Т 055 ВЕ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	055/2521А
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6580-S5, Н 468 ВС)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	056/2521А (055/2521А)
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6580-S5, С 242 ВС)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	057/2521
	Водитель автомобиля (КамАЗ 692113 (ДМК-80), К 793 ВК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	058/2521
	Водитель автомобиля (КамАЗ 43253 ЭД 244 К, Х 016 АМ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	059/2521
	Водитель автомобиля (КамАЗ 4671М3-20, У 174 ЕВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	060/2521
	Водитель автомобиля (Газель NEXT A32R32, Р 537 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	061/2521
	Водитель автомобиля (Газель NEXT, К 152 ЕВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	062/2521
	Водитель автомобиля (Toyota Land Cruiser Prado, У 555 ОК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	063/2521
	Водитель автомобиля (Haval Jolion, О 484 ВН)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	064/2521
	Водитель автомобиля (Toyota Probox, Т 764 КО)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	065/2521
	Водитель автомобиля (Renault Duster, С 222 РС)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	066/2521А
	Водитель автомобиля (Renault Duster, А 767 ЕВ )
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	067/2521А (066/2521А)
	Водитель автомобиля (Renault Duster, К 032 ЕВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	068/2521А (066/2521А)
	Водитель автомобиля (Renault Duster, А 333 СВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	069/2521
	Водитель автомобиля (Renault Logan, X 825 ВР)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	070/2521
	Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04, Р 260 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	071/2521А
	Водитель автомобиля (УАЗ 390995, О 760 ВТ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	072/2521А (071/2521А)
	Водитель автомобиля (УАЗ 390995, С 049 ВЕ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	073/2521
	Водитель автомобиля (УАЗ 390995, Р 319 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	074/2521
	Водитель автомобиля (КамАЗ 6460-73, К 603 АМ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	075/2521
	Водитель автомобиля (КамАЗ 65806-Т5, А 304 ВК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	076/2521
	Водитель автомобиля (с КМУ КамАЗ 53215-15, Р 736 ХК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	077/2521
	Водитель автомобиля (с КМУ HINO 732302, Р 322 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	078/2521
	Водитель автомобиля (с КМУ Isuzu ELF, У 555УО)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	079/2521А
	Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ 32053, О 081 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	080/2521А (079/2521А)
	Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ 32053, Т 507 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	081/2521А
	Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ 32054, Е 784 ВК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	082/2521А (081/2521А)
	Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ 32054, К 454 ВК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	083/2521А (081/2521А)
	Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ 32054, Н 556 ВА)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	084/2521А
	Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ 32057, К 157 ЕВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	085/2521А (084/2521А)
	Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ 32057, С 904 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	086/2521А
	Водитель автомобиля (Топливозаправщик УЗСТ 6619-10, К 760 ВК)
	3.1
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	087/2521А (086/2521А)
	Водитель автомобиля (Топливозаправщик УЗСТ 6619-10, К 610 ВК)
	3.1
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	088/2521
	Водитель автомобиля (Топливозаправщик КамАЗ 4671МЗ-11, К 041 ЕВ)
	3.1
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	089/2521А
	Водитель автомобиля (Бетоносмеситель КамАЗ 5814 А 7, О 183 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	090/2521А (089/2521А)
	Водитель автомобиля (Бетоносмеситель КамАЗ 5814 А 7, Р 442 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	091/2521А (089/2521А)
	Водитель автомобиля (Бетоносмеситель КамАЗ 5814 А 7, Т 963 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	092/2521
	Водитель автомобиля (Бетоносмеситель КамАЗ 65115, М 097 МО)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	093/2521
	Водитель автомобиля (Гудронатор ДС-142 Б КамАЗ 561153, Н 881 АА)
	3.1
	-
	2
	3.1
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	094/2521
	Машинист буровой установки (Буровая установка BAUER MBG 24)
	3.1
	-
	3.1
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	095/2521
	Слесарь по ремонту автомобилей
	3.1
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	096/2521
	Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
	3.1
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	097/2521
	Токарь
	3.1
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	098/2521
	Электрогазосварщик
	3.1
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	06. Отдел энергетики

	099/2521
	Главный энергетик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	100/2521А
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	101/2521А (100/2521А)
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	102/2521А (100/2521А)
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	103/2521
	Машинист дизельной электростанции
	2
	-
	-
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	07. Служба охраны труда

	104/2521
	Специалист по охране труда 1 категории
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	08. Дорожно-строительная лаборатория

	105/2521
	Начальник лаборатории
	2
	-
	3.1
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	106/2521
	Заместитель начальника лаборатории
	2
	-
	3.1
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	107/2521
	Инженер-лаборант
	2
	-
	3.1
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	09. Дорожно-строительный участок

	108/2521
	Начальник участка
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	109/2521
	Производитель работ
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	110/2521
	Мастер строительных и монтажных работ
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	111/2521
	Старший геодезист
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	112/2521
	Геодезист
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	113/2521
	Помощник геодезиста
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	114/2521А
	Дорожный рабочий
	3.1
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	115/2521А (114/2521А)
	Дорожный рабочий
	3.1
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	116/2521А (114/2521А)
	Дорожный рабочий
	3.1
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	117/2521А (114/2521А)
	Дорожный рабочий
	3.1
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	118/2521А (114/2521А)
	Дорожный рабочий
	3.1
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	119/2521А (114/2521А)
	Дорожный рабочий
	3.1
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	10. Участок мостовых и искусственных сооружений

	120/2521
	Начальник участка
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	121/2521
	Производитель работ
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	122/2521
	Мастер строительных и монтажных работ
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	123/2521
	Мастер буровой
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	124/2521
	Геодезист
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	125/2521А
	Бетонщик
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	126/2521А (125/2521А)
	Бетонщик
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	127/2521А (125/2521А)
	Бетонщик
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	128/2521А
	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
	-
	-
	3.1
	3.1
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	129/2521А (128/2521А)
	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
	-
	-
	3.1
	3.1
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	130/2521А (128/2521А)
	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
	-
	-
	3.1
	3.1
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	131/2521
	Арматурщик
	-
	-
	3.1
	3.1
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	132/2521
	Плотник
	2
	-
	3.1
	3.1
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	133/2521А
	Электрогазосварщик
	3.1
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	134/2521А (133/2521А)
	Электрогазосварщик
	3.1
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	135/2521А (133/2521А)
	Электрогазосварщик
	3.1
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	11. Участок асфальтобетонного завода и дробильно-сортировочного комплекса

	136/2521
	Начальник участка
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	137/2521
	Заместитель начальника участка
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	138/2521
	Мастер участка
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	139/2521
	Механик
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	140/2521
	Учетчик
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	141/2521
	Эмульсовар
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	142/2521
	Битумщик
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	143/2521
	Машинист смесителя асфальтобетона передвижного
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	3.1
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	144/2521
	Машинист смесителя асфальтобетона передвижного
	2
	-
	3.1
	3.1
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	3.1
	2
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	145/2521А
	Дробильщик
	-
	-
	3.2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	146/2521А (145/2521А)
	Дробильщик
	-
	-
	3.2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	147/2521А (145/2521А)
	Дробильщик
	-
	-
	3.2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	148/2521А
	Дробильщик
	-
	-
	3.2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	149/2521А (148/2521А)
	Дробильщик
	-
	-
	3.2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	150/2521А (148/2521А)
	Дробильщик
	-
	-
	3.2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	151/2521
	Электрогазосварщик
	3.1
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	3.1
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.2
	-
	Да
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	12. Участок бетонно-растворного узла

	152/2521
	Производитель работ
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Да

	153/2521
	Оператор пульта управления оборудованием железобетонного производства
	-
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	13. Складской комплекс

	154/2521
	Заведующий складом №1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	155/2521
	Заведующий складом №2
	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет

	14. База

	156/2521
	Начальник базы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	157/2521
	Комендант
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	158/2521
	Заведующий производством (шеф-повар)
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.1
	2
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	159/2521
	Повар
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	160/2521
	Кухонный рабочий
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	161/2521
	Плотник
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	162/2521
	Слесарь-сантехник
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	163/2521
	Оператор стиральных машин
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	164/2521
	Подсобный рабочий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.1
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	165/2521
	Уборщик производственных и служебных помещений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	-
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет



Дата составления: 29.05.2026 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУД” Тулунский филиал  

	Наименование структурного подразделения, рабочего места
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Срок выполнения
	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
	Отметка о выполнении

	01. Руководство

	001/2521. Директор
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	002/2521. Заместитель директора по производству
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	003/2521. Заместитель директора по строительству мостов
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	004/2521. Главный инженер
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	005/2521. Заместитель главного инженера по строительству мостов
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	02. Производственно-технический отдел

	006/2521. Начальник отдела
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	007/2521. Заместитель начальника отдела
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	008/2521. Главный специалист
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	03. Отдел кадров

	009/2521. Начальник отдела
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	010/2521. Специалист по кадрам
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	04. Бухгалтерия

	011/2521. Старший бухгалтер
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	012/2521. Старший бухгалтер материальной группы
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	05. Отдел главного механика

	013/2521. Главный механик
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	014/2521. Заместитель главного механика
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	015/2521. Старший механик
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	016/2521. Механик
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	017/2521. Старший диспетчер
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	018/2521. Экспедитор по перевозке грузов
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	019/2521. Машинист экскаватора (DOOSAN DX 520 LCA-K КБУРГ, 9815 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	020/2521А. Машинист экскаватора (DOOSAN DX 340 LCA-K, 7651 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	022/2521А. Машинист экскаватора (DOOSAN DX 340 LCA-K, 0057 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	024/2521. Машинист экскаватора (DOOSAN DX 340 LCA-K, 6873 РМ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	025/2521. Машинист экскаватора (XCMG XE210WD, 0835 АМ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	026/2521. Машинист экскаватора (DOOSAN DX 210 WA, 9928 АВ )
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	027/2521. Машинист бульдозера (CAT D9R, 0108 АВ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	028/2521А. Машинист бульдозера (CAT D6R, 0377 РР)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	030/2521. Машинист бульдозера (Komatsu D85 ESS-2A, 2604 АB)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	031/2521. Машинист бульдозера (Komatsu D85 ESS-2A, 8792 АE)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	032/2521. Машинист бульдозера (SHANTUI SD22, 2827 АB)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	033/2521. Машинист автогрейдера (Volvo G946, 6872 РМ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	034/2521. Машинист автогрейдера (А-98 М 3.1, 8085 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	035/2521А. Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XS-183, 0207 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	037/2521А. Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (XCMG XS-183, 5963 АВ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	039/2521. Водитель погрузчика (DOOSAN DISD SD200, 9528 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	040/2521. Водитель погрузчика (DSID SD300, 1136 АМ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	041/2521. Водитель погрузчика (DSID SD300, 9581 АМ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	042/2521. Водитель погрузчика (DSID SD380, 1137 АМ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	043/2521. Водитель погрузчика (CAT 262, 8558 АВ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	044/2521А. Водитель погрузчика (CAT 428 F2, 6544 АВ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	046/2521. Водитель погрузчика (CAT 426 F2, 0357 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	047/2521. Водитель погрузчика (CASE 570ST, 9259 АЕ)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	048/2521. Водитель погрузчика (CAT 962 H, 2149 РС)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	049/2521А. Водитель автомобиля (КамАЗ 6520, А 224 ВК)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	052/2521А. Водитель автомобиля (КамАЗ 6520, А 463 ВК)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	055/2521А. Водитель автомобиля (КамАЗ 6580-S5, Н 468 ВС)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	057/2521. Водитель автомобиля (КамАЗ 692113 (ДМК-80), К 793 ВК)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	058/2521. Водитель автомобиля (КамАЗ 43253 ЭД 244 К, Х 016 АМ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	059/2521. Водитель автомобиля (КамАЗ 4671М3-20, У 174 ЕВ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	060/2521. Водитель автомобиля (Газель NEXT A32R32, Р 537 ЕУ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	061/2521. Водитель автомобиля (Газель NEXT, К 152 ЕВ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	062/2521. Водитель автомобиля (Toyota Land Cruiser Prado, У 555 ОК)
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	063/2521. Водитель автомобиля (Haval Jolion, О 484 ВН)
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	064/2521. Водитель автомобиля (Toyota Probox, Т 764 КО)
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	065/2521. Водитель автомобиля (Renault Duster, С 222 РС)
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	066/2521А. Водитель автомобиля (Renault Duster, А 767 ЕВ )
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	069/2521. Водитель автомобиля (Renault Logan, X 825 ВР)
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	070/2521. Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04, Р 260 ЕУ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	071/2521А. Водитель автомобиля (УАЗ 390995, О 760 ВТ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	073/2521. Водитель автомобиля (УАЗ 390995, Р 319 ЕУ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	074/2521. Водитель автомобиля (КамАЗ 6460-73, К 603 АМ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	075/2521. Водитель автомобиля (КамАЗ 65806-Т5, А 304 ВК)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	076/2521. Водитель автомобиля (с КМУ КамАЗ 53215-15, Р 736 ХК)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	077/2521. Водитель автомобиля (с КМУ HINO 732302, Р 322 ЕУ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	078/2521. Водитель автомобиля (с КМУ Isuzu ELF, У 555УО)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	079/2521А. Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ 32053, О 081 ЕУ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	081/2521А. Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ 32054, Е 784 ВК)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	084/2521А. Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ 32057, К 157 ЕВ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	086/2521А. Водитель автомобиля (Топливозаправщик УЗСТ 6619-10, К 760 ВК)
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	088/2521. Водитель автомобиля (Топливозаправщик КамАЗ 4671МЗ-11, К 041 ЕВ)
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	089/2521А. Водитель автомобиля (Бетоносмеситель КамАЗ 5814 А 7, О 183 ЕУ)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	092/2521. Водитель автомобиля (Бетоносмеситель КамАЗ 65115, М 097 МО)
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	093/2521. Водитель автомобиля (Гудронатор ДС-142 Б КамАЗ 561153, Н 881 АА)
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Выявление источника повышенной вибрации. Снижение времени воздействия вибрации 
	
	
	

	094/2521. Машинист буровой установки (Буровая установка BAUER MBG 24)
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Вибрация(общ): Провести диагностику узлов и механизмов.
	Выявление источника повышенной вибрации 
	
	
	

	095/2521. Слесарь по ремонту автомобилей
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса. 
	
	
	

	096/2521. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса. 
	
	
	

	097/2521. Токарь
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	098/2521. Электрогазосварщик
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Рационализировать расположение рабочего места относительно системы вентиляции
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
	
	
	

	
	УФ-излучение: Контролировать применение спец. одежды и СИЗ
	Снижение уровня воздействия вредного фактора 
	
	
	

	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	06. Отдел энергетики

	099/2521. Главный энергетик
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	100/2521А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	103/2521. Машинист дизельной электростанции
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума 
	
	
	

	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	07. Служба охраны труда

	104/2521. Специалист по охране труда 1 категории
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	08. Дорожно-строительная лаборатория

	105/2521. Начальник лаборатории
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	106/2521. Заместитель начальника лаборатории
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	107/2521. Инженер-лаборант
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума 
	
	
	

	09. Дорожно-строительный участок

	108/2521. Начальник участка
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	109/2521. Производитель работ
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	110/2521. Мастер строительных и монтажных работ
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	111/2521. Старший геодезист
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	112/2521. Геодезист
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	113/2521. Помощник геодезиста
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	114/2521А. Дорожный рабочий
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	10. Участок мостовых и искусственных сооружений

	120/2521. Начальник участка
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	121/2521. Производитель работ
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	122/2521. Мастер строительных и монтажных работ
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	123/2521. Мастер буровой
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	124/2521. Геодезист
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	125/2521А. Бетонщик
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	128/2521А. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума 
	
	
	

	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	131/2521. Арматурщик
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума 
	
	
	

	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	132/2521. Плотник
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума 
	
	
	

	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Уменьшение времени контакта с вредными веществами 
	
	
	

	133/2521А. Электрогазосварщик
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Рационализировать расположение рабочего места относительно системы вентиляции
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
	
	
	

	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	УФ-излучение: Контролировать применение спец. одежды и СИЗ
	Снижение уровня воздействия вредного фактора 
	
	
	

	11. Участок асфальтобетонного завода и дробильно-сортировочного комплекса

	136/2521. Начальник участка
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	137/2521. Заместитель начальника участка
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	138/2521. Мастер участка
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	139/2521. Механик
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	140/2521. Учетчик
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	141/2521. Эмульсовар
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	142/2521. Битумщик
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	143/2521. Машинист смесителя асфальтобетона передвижного
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума 
	
	
	

	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса. 
	
	
	

	144/2521. Машинист смесителя асфальтобетона передвижного
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума 
	
	
	

	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса. 
	
	
	

	145/2521А. Дробильщик
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума 
	
	
	

	148/2521А. Дробильщик
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума 
	
	
	

	151/2521. Электрогазосварщик
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Рационализировать расположение рабочего места относительно системы вентиляции
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
	
	
	

	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	УФ-излучение: Контролировать применение спец. одежды и СИЗ
	Снижение уровня воздействия вредного фактора 
	
	
	

	12. Участок бетонно-растворного узла

	152/2521. Производитель работ
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	153/2521. Оператор пульта управления оборудованием железобетонного производства
	Аэрозоли ПФД: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	

	13. Складской комплекс

	154/2521. Заведующий складом №1
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	155/2521. Заведующий складом №2
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	14. База

	156/2521. Начальник базы
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	157/2521. Комендант
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	158/2521. Заведующий производством (шеф-повар)
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.
	Снижение времени воздействия фактора. 
	
	
	

	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	159/2521. Повар
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.
	Снижение времени воздействия фактора. 
	
	
	

	160/2521. Кухонный рабочий
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	161/2521. Плотник
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	162/2521. Слесарь-сантехник
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	

	163/2521. Оператор стиральных машин
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.
	Снижение времени воздействия фактора. 
	
	
	

	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	164/2521. Подсобный рабочий
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы
	Снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	165/2521. Уборщик производственных и служебных помещений
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	
	
	
	



Дата составления: 29.05.2026 


Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУД" ЦПБ 
Таблица 1
	Наименование
	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах

	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

	
	
	класс 1
	класс 2
	класс 3
	класс 4

	
	всего
	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда
	
	
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Рабочие места (ед.)
	43
	43
	0
	0
	43
	0
	0
	0
	0

	Работники, занятые на рабочих местах (чел.)
	46
	46
	0
	0
	46
	0
	0
	0
	0

	из них женщин
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них лиц в возрасте до 18 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них инвалидов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 2
	Индивидуальный номер рабочего места
	Профессия/должность/специальность работника
	Классы (подклассы) условий труда
	Итоговый класс (подкласс) условий труда
	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ
	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)
	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)
	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)
	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)
	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)
	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) 

	
	
	Химический фактор
	Биологический фактор
	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
	Шум
	Инфразвук
	Ультразвук воздушный
	Вибрация общая
	Вибрация локальная
	Неионизирующие излучения
	Ионизирующие излучения
	Параметры микроклимата
	Параметры световой среды
	Тяжесть трудового процесса
	Напряженность трудового процесса
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	01.  Служба перевозок-автоколонна

	00101017А
	Водитель автомобиля 7 разряда (DAF-FT CF85 г.н.: Х 222 УХ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00101017-1А (00101017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (DAF-FT CF85 г.н.: Т 435 ХМ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00101017-2А (00101017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (DAF-FT CF85 г.н.: Т 436 ХМ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00101017-3А (00101017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (DAF-FT CF85 г.н.: С 521 ХМ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00101017-4А (00101017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (DAF-FT CF85 г.н.: Е 586 УУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00101017-5А (00101017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (DAF-FT CF85 г.н.: Е 588 УУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00101017-6А
	Водитель автомобиля 7 разряда (DAF FTT XF 105 460 г.н.: О 457 ВУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00101017-7А (00101017-6А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (DAF FTT XF 105 460 г.н: М 801 ВТ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00101017-8А (00101017-6А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (DAF FTT XF 105 460 г.н.: М 854 ВТ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00101017-9А (00101017-6А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (DAF FTT XF 105 460 г.н.: Н 888 УМ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00201017А
	Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P114 г.н.: А 444 УУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00201017-1А (00201017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P114 г.н.: У 844 УС)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00301017А
	Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P400 г.н.: Р 314 АН)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00301017-1А (00301017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P400 г.н.: Р 317 АН)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00301017-2А (00301017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P400 г.н.: Р 318 АН)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00301017-3А (00301017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P400 г.н.: Р 068 ХТ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00301017-4А (00301017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P400 г.н.: Р 069 ХТ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00301017-5А (00301017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P400 г.н.: Р 071 ХТ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00401017А (00301017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P400 г.н.: Р 316 АН)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00401017-1А (00301017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P400 г.н.: Р 311 АН)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00601017А
	Водитель автомобиля 7 разряда (Volvo FН-TRUCK 6/4 г.н.: К 050 ЕВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00601017-1А (00601017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (Volvo FН-TRUCK 6/4 г.н.: К 053 ЕВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00601017-2А (00601017А)
	Водитель автомобиля 7 разряда (Volvo FН-TRUCK 6/4 г.н.: К 058 ЕВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00801017
	Водитель автомобиля 7 разряда (КамАЗ-45143-12-15 г.н.: Р 445 СК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	00901017
	Водитель автомобиля 7 разряда (КамАЗ-53125-15 КО-505А г.н.: О 154 ЕЕ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	01001017
	Водитель автомобиля 7 разряда (КамАЗ-65117 реф. г.н.: Х 599 ВК)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	01501017
	Водитель автомобиля 6 разряда (Mitsubishi-Fuso-Fighter г.н.: Р 761 ТУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	01301017
	Водитель автомобиля 6 разряда (ГАЗ-А32R32 г.н.: О 173 ВО; О 037 ВО)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	01401017
	Водитель автомобиля 6 разряда (ГАЗ-330202 г.н.: У 257 УС)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	01101017А
	Водитель автомобиля 6 разряда (УАЗ-390995 г.н.: С 928 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	01201017А (01101017А)
	Водитель автомобиля 6 разряда (УАЗ-390995 г.н.: В 945 ВА)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	07012521
	Водитель автомобиля 6 разряда (Служебный Chevrolet Niva г.н.: Х 468 ВЕ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	08012521
	Водитель автомобиля 7 разряда (SITRAK C7H г.н. М384МР)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02. Служба перевозок-участок кранового хозяйства

	03103017
	Машинист крана автомобильного 8 разряда (SANY STC500 г.н.: У 339 ЕМ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	09022521
	Машинист крана автомобильного 8 разряда (SANY STC500 г.н.: У 316 ЕМ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	03003017А
	Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (КамАЗ 659000 (Cummins) г.н.: А 048 ЕВ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02903017А (03003017А)
	Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (КамАЗ 659000 (Cummins) г.н.: Т151 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02903017-1А (03003017А)
	Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (КамАЗ 659000 (Cummins) г.н.: Т 188 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	02903017-2А (03003017А)
	Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (КамАЗ 659000 (Cummins) г.н.: С 725 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	03203017
	Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (Daewoo Novus MD-70C г.н.: Н 183 АО)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	03303017
	Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (Mitsubishi Fuso г.н.: О 889 ЕЕ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	03403017
	Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (ISUZU Чайка-Сервис 3784 QB г.н.: Т 852 ЕУ)
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	3.1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	03. Участок металлоизделий

	03604017
	Станочник широкого профиля 6 разряда
	3.1
	-
	-
	3.1
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.1
	-
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Нет
	Нет




Дата составления: 25.05.2026 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУД" ЦПБ  

	Наименование структурного подразделения, рабочего места
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Срок выполнения
	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
	Отметка о выполнении

	01.  Служба перевозок-автоколонна

	00101017А. Водитель автомобиля 7 разряда (DAF-FT CF85 г.н.: Х 222 УХ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	00101017-6А. Водитель автомобиля 7 разряда (DAF FTT XF 105 460 г.н.: О 457 ВУ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	00201017А. Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P114 г.н.: А 444 УУ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	00301017А. Водитель автомобиля 7 разряда (SCANIA P400 г.н.: Р 314 АН)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	00601017А. Водитель автомобиля 7 разряда (Volvo FН-TRUCK 6/4 г.н.: К 050 ЕВ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	00801017. Водитель автомобиля 7 разряда (КамАЗ-45143-12-15 г.н.: Р 445 СК)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	00901017. Водитель автомобиля 7 разряда (КамАЗ-53125-15 КО-505А г.н.: О 154 ЕЕ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	01001017. Водитель автомобиля 7 разряда (КамАЗ-65117 реф. г.н.: Х 599 ВК)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	01501017. Водитель автомобиля 6 разряда (Mitsubishi-Fuso-Fighter г.н.: Р 761 ТУ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	01301017. Водитель автомобиля 6 разряда (ГАЗ-А32R32 г.н.: О 173 ВО; О 037 ВО)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	01401017. Водитель автомобиля 6 разряда (ГАЗ-330202 г.н.: У 257 УС)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	01101017А. Водитель автомобиля 6 разряда (УАЗ-390995 г.н.: С 928 ЕУ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	07012521. Водитель автомобиля 6 разряда (Служебный Chevrolet Niva г.н.: Х 468 ВЕ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	08012521. Водитель автомобиля 7 разряда (SITRAK C7H г.н. М384МР)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	02. Служба перевозок-участок кранового хозяйства

	03103017. Машинист крана автомобильного 8 разряда (SANY STC500 г.н.: У 339 ЕМ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	09022521. Машинист крана автомобильного 8 разряда (SANY STC500 г.н.: У 316 ЕМ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	03003017А. Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (КамАЗ 659000 (Cummins) г.н.: А 048 ЕВ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	03203017. Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (Daewoo Novus MD-70C г.н.: Н 183 АО)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	03303017. Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (Mitsubishi Fuso г.н.: О 889 ЕЕ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	03403017. Машинист (оператор) крана манипулятора 6 разряда (ISUZU Чайка-Сервис 3784 QB г.н.: Т 852 ЕУ)
	Вибрация(общ): Для снижения вредного воздействия общей вибрации обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.
	Снижение воздействия общей вибрации 
	
	
	

	03. Участок металлоизделий

	03604017. Станочник широкого профиля 6 разряда
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха
	Снижение уровня шума 
	
	
	

	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение воздействия повышенного уровня вредного фактора 
	
	
	




Дата составления: 25.05.2026 
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